**Душевая панель SECURITHERM**

Душевая панель SECURITHERM

Верхний подвод, фиксированная головка, алюминий

Артикул: **792400**

 Технические характеристики

Сенсорная термостатическая душевая панель :

Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M 1/2".

Термостатический смеситель SECURITHERM.

Регулируемая температура : холодная вода до 38°C : 1-ое ограничение температуры на 38°C, 2-ое ограничение на 41°C.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Возможность проведения термической обработки.

Питание от литиевой батареи 6 В (223).

Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки на расстояние 4 см.

Намеренная или автоматическая остановка через ~60 сек.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Скрытые крепления.

Обратные клапаны и фильтры.

Адаптирована для МГН.

Гарантия 30 лет.