**Донный клапан HYGIÉNA**

Вогнутая решетка

M1"1/4

Артикул: **611**

Технические характеристики

Гигиеничный донный клапан для раковины M1"1/4 с вогнутой решеткой (отсутствие застоя воды).

Свободный сток, без центрального винта (предотвращает высушивание остатков и образование бактриальных ниш).

Донный клапан с насечкой: легко проделать проходдля воды, если раковина с переливом.

Вогнутая решетка с полированнымхромированным покрытием, корпус из хромированногоАБС-пластика.

Адаптируем к толщине и материалу раковини умывальников любого типа.

Высота зажима: мин. 1 мм, макс. 45 мм.