**Изогнутая опорная ручка 135°, полированное покрытие, 400 x 400 мм**

Ультраполированная нержавеющая сталь, 3 точки крепления

Ø 32 мм

Артикул: **5082P**

 Технические характеристики

Изогнутая опорная ручка 135° для МГН, Ø 32 мм.

Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или подъема (часть на 135°) для унитаза, душа или ванной.

Может использоваться как справа, так и слева.

Размеры: 400 x 400 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Ультраполированная нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.

Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").

Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.

Крепления скрыты пластиной с 3 отверстиями, Ø 72.

Пластина и крышка из нержавеющей стали 304.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестировано на вес более 250 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя: 170 кг.

Гарантия 30 лет. Маркировка CE.