**Откидная опорная ручка длина 650 мм, полированная нержавеющая сталь**

Ультраполированная нержавеющая сталь

Ø 32

Артикул: **510160P**

Технические характеристики

Откидная опорная ручка Ø 32 для инвалидов (МГН).

Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении в опущенном положении для душа и унитаза.

В откинутом положении обеспечивается боковой доступ.

Размеры : 650 x 230 x 105 мм.

Плавное опускание. Удержание в вертикальном положении.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304 .

Покрытие ультраполированная нержавеющая сталь, однородная непористая поверхность облегчает уход и чистку.

Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестирована на вес более 200 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя : 135 кг.

Гарантия на ручку 30 лет. Маркировка CE.