**Фиксированная опорная ручка, нейлон, длина 650 мм**

Белый высокопрочный антибактериальный нейлон

Ø 32 мм

Артикул: **5161N**

Технические характеристики

Фиксированная опорная ручка для МГН, Ø 32 мм.

Белый высокопрочный нейлон.

Использование в качестве опоры и для подъема для унитаза, душа, раковины.

Устанавливается в основном параллельно откидной ручке рядом с унитазом или с каждой стороны от раковины.

Рекомендована когда чаша унитаза или сиденье для душа слишком удалены от боковой стены.

Антибактериальное покрытие NylonClean : оптимальная защита против роста бактерий.

Адаптирована для интенсивного использования в общественных местах или больницах.

Высокопрочный полиамид (Нейлон) : с антикоррозийным стальным укреплением толщиной 2 мм.

непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.

Высокая устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам. Анти - УФ обработка.

Теплая приятная на ощупь.

Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Размеры : 650 x 230 x 105 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

Гарантия на ручку 30 лет. Маркировка CE.