**Откидная опорная ручка белый антибактериальный нейлон , длина 650 мм**

Антибактериальный высокойпрочный белый нейлон

Ø 32

Артикул: **5160N**

Технические характеристики

Откидная опорная ручка Ø 32 для МГН.

Белый высокопрочный нейлон.

Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении, когда ручка опущена для унитаза и душа.

Боковой доступ обеспечивается при откинутом положении.

Покрытие антибактериальный нейлон: оптимальная защита от размножения бактерий.

Удерживается в вертикальной плоскости. Плавное опускание.

Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.

Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены. Анти-УФ обработка.

Приятная и тёплая на ощупь.

Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Размеры : 650 x 230 x 105 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.