**Откидная опорная ручка, нейлон, длина 850 мм**

Белый высокопрочный антибактериальный нейлон

Ø 32 мм

Артикул: **5164N**

 Технические характеристики

Откидная опорная ручка Ø 32 для МГН.

Опорная ручка для унитаза или душа.

Боковой доступ обеспечивается при откинутом положении..

Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении в опущенном положении.

Удерживается в вертикальной плоскости. Плавное опускание.

Откидная ручка из белого высокопрочного нейлона.

Антибактериальное покрытие NylonClean : оптимальная защита против роста бактерий и плесени.

Адаптирована для интенсивного использования в общественных местах или больницах.

Полиамид (Нейлон) и высокопрочный полимер : с антикоррозийным стальным укреплением толщиной 2 мм.

Непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.

Высокая устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.

Анти - УФ обработка : препятствует пожелтению.

Теплая приятная на ощупь.

Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Размеры: 850 x 230 x 105 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

Гарантия на ручку 30 лет.

Маркировка CE.

Соответствует DOC M.