**Прямой поручень для душа с держателем, белый антибактериальный нейлон**

Белый антибактериальный блестящий нейлон

Ø 32

Артикул: **5460N**

Технические характеристики

Прямой поручень для душа Ø 32 с держателем для МГН.

Служит для удержания равновесия в вертикальном положении в качестве держателя для душа и ванны.

Держатель для душа из высокопрочного нейлона с эргономичной рукояткой. Возможно добавить скользящую

мыльницу (заказывается отдельно).

Высота: 1 150 мм.

Адаптирован для интенсивного использования в общественных местах и медицинских учреждениях.

Высокопрочный полиамид (Нейлон) : о стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.

Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам. Анти-УФ обработка.

Приятный и тёплый на ощупь.

Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между

трубой и стеной,что помогает избежать переломов в случае падения.

Скрытое крепление платой с 6 отверстиями, Ø 73.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонной стены.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимальный рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

Гарантия на ручку 30 лет. Маркировка CE.