**Туалетный ершик настенный с длинной ручкой**

Модель с противокражными креплениями

Белый блестящий нейлон

Артикул: **4051N**

Технические характеристики

Настенный туалетный ершик из высокопрочного полиамида (нейлон).

Длинная эргономичная ручка : простота в использовании для инвалидов.

Легкая чистка : пластиковая чаша снимается сверху.

Пластиковая чаша с резервуаром : исключает заставивание туалетного ершика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.

Высота 515 мм.

Противокражные крепления на стену.

Гарантия 30 лет.