**Туалетный ершик на стену**

Фиксированная модель с защитой от кражи

Полированная нержавеющая сталь 304

Артикул: **4048P**

 Технические характеристики

Настенный туалетный ершик без крышки.

Усиленная модель : крепления с защитой от кражи.

Полированная бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Простая чистка : съемная сверху пластиковая чаша.

Пластиковая чаша с резервуаром : исключает застаивание туалетного ершика в оставшейся воде и сокращает брызни при последующих использованиях.

Толщина нержавеющей стали : корпус 1 мм.

Размеры : Ø 90 x 330 мм.

Гарантия 30 лет.