**Настенный туалетный ершик с крышкой**

Усиленная модель с защитой от кражи

Белая эпоксидная нержавеющая сталь 304

Артикул: **4051EW**

 Технические характеристики

Настенный туалетный ершик с крышкой.

Усиленная модель: крепление с защитой от кражи.

Белая эпоксидная бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Легкая чистка : пластиковая чаша снимается сверху.

Пластиковая чаша с резервуаром : исключает застаивание туалетного ершика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.

Автоматическая установка ершика на место в чашу, благодаря системе самоцентрирования.

Толщина нержавеющей стали: корпус 1 мм.

Размеры : Ø 90 x 410 мм.

Гарантия 30 лет.