**Туалетный ершик с крышкой**

Напольная модель

Полированная нержавеющая сталь 304

Артикул: **4050P**

Технические характеристики

Туалетный ершик с крышкой.

Полированная бактериостатическая сталь 304.

Установка на пол.

Усиленная модель.

Простая чистка : съемная сверху пластиковая чаша.

Пластиковая чаша с резервуаром : исключает застаивание туалетного ершика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.

Автоматическая установка ершика на место в чашу благодаря системе самоцентрирования.

Толщина нержавеющей стали : корпус 1 мм.

Размеры: Ø 90 x 410 мм.

Гарантия 30 лет.