**Настенный туалетный ершик с подставкой и крышкой, длинная рукоятка**

Настенная фиксированная модель с защитой от кражи

Блестящая нержавеющая сталь 304

Артикул: **510051P**

Технические характеристики

Настенный туалетный ершик с подставкой и крышкой, длинная рукоятка.

Бактериостатическая полированная нержавеющая сталь 304.

Фиксируемая модель с защитой от кражи.

Высокопрочная модель.

Длинная эргономичная рукоятка : облегчает использование людям в инвалидном кресле, и испытывающим трудности при наклоне.

Легкая чистка : съемная пластиковая чаша.

Пластиковая чаша с резервуаром : исключает застаивание туалетного ершика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.

Автоматическая установка ершика на место в чашу благодаря системе самоцентрирования.

Толщина стали : корпус 1 мм.

Размеры : Ø 90 x 580 мм.

Гарантия 30 лет.