**Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP**

Настенный смеситель с последовательным открытием и съемным изливом

Стандартные коннекторы, съемный излив

Артикул: **H9610S**

 Технические характеристики

Настенный термостатический смеситель для мойки SECURITHERM с последовательным открытием и съемным изливом BIOCLIP.

Поставляется с 1 одноразовым изливом из Хостаформа®, пригодным для переработки, длина 185 Ø 22.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).

Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 7 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

Смеситель с эксцентриками 150 мм, поставляется в комплекте со стандартными эксцентрическими коннекторами M1/2" M3/4".

Смеситель особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.