**Механический смеситель для раковины**

Смеситель В. 60 мм, Д. 100 мм, гигиенический рычаг

Без донного клапана

Артикул: **2221L**

 Технические характеристики

Механический смеситель для раковины В. 60 мм, Д. 100 мм, с гигиеническим регулятором струи.

Керамический картридж Ø 35 мм.

Базовая установка максимальной температуры.

Расход отрегулирован до 5 л/мин.

Гигиенический рычаг Д. 150 мм.

Без донного клапана.

Поставляется с гибкими шлангами PEX F3/8".

Усиленные крепления.

Гарантия 30 лет.