**Механический смеситель для раковины BIOCLIP**

Съемный механический смеситель на 1 отв., в.85, д.120

Запорный вентиль и гигиенический рычаг 150

Артикул: **2820L**

 Технические характеристики

Механический смеситель для раковины высота 85 мм, длина 120 мм.

BIOCLIP: съемный смеситель для чистки/дезинфекции.

Смеситель на 1 отверстие с прямым изливом высота 85 мм, длина 120 мм, оснащенный гигиеническим регулятором струи.

Керамический картридж Ø 40.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Управление гигиеническим рычагом д.150.

Эргономичная тяга и донный клапан 1"1/4 из латуни.

Поставляется с гибкими шлангами PEX F3/8" и запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Смеситель особенно подходит для медицинских учреждений, домой престарелых, госпиталей и клиник.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.

Модель также доступна версии с медными трубками.