**Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP**

Съемный смеситель, высота 85, длина 120, гигиенический рычаг 150

Запорные вентили , без тяги и слива

Артикул: **2821LEP**

 Технические характеристики

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления и гигиеническим регулятором струи, высота 85 мм, длина 120 мм.

Полностью съемный смеситель для чистки/дезинфекции.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Управление гигиеническим рычагом, длина 150.

Без рычага и донного клапана.

Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" с обратными клапанами и фильтрами.

Запорные вентили из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.