**Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP**

Смеситель высота 85, длина 135, гигиенический рычаг 150

Без тяги и слива

Артикул: **2521LEP**

 Технические характеристики

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления высота 85 длина 135 с гигиеническим выходом BIOSAFE.

 Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Управление гигиеническим рычагом, длина 150.

Без рычага и донного клапана.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.