**Механический смеситель для мойки со съемным изливом BIOCLIP**

Высокий фиксированный излив В.160 Д.160

Медицинский рычаг Д.215

Артикул: **2565T1**

 Технические характеристики

Механический смеситель для мойки или умывальника - желоба, фиксированный излив В.165 Д.160.

Высокий излив с гигиеническим регулятором струи, адаптированный к установке фильтра BIOFIL.

Керамический картиридж Ø 40 с настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение бактериальных ниш).

Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус, опора и излив из хромированной латуни.

Медицинский рычаг Д.215 для бесконтактного управления.

Поставляется с гибкими шлангами PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайкой.

Гарантия 30 лет.