**Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch**

Двурычажный термостатический смеситель

Коннекторы СТОП/ПРОВЕРКА

Артикул: **H9739KIT**

 Технические характеристики

Термостатический двурычажный душевой комплект SECURITHERM :

Смеситель с термостатическим картриджем с защитой от налета.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Регулируемая температура от 25°C до 40°C и первый стопор на 38°C.

Керамическая головка 1/4 круга для регулирования расхода.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды.

Расход отрегулирован до 9 л/мин.

Вентили "CLASSIC".

Выход M1/2".

Встроенные фильтры и обратные клапаны на входах M3/4".

Поставляется с 2 настенными коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", адаптированными для больниц.

Ручной душ (арт. 815) на хромированной стойке (арт. 821) с мыльницей и гибким шлангом (арт. 836T1).

Держатель ручного душа (арт. 830).

Гарантия 30 лет.