**Подводка медными трубками**

M10 x 100, длина 365 мм.

2 штуки

Артикул: **811610.2P**

Технические характеристики

Медные трубки с необработанной поверхностью M10X1, длина 365 для подвода воды к смесителям 2620.

Установка вместо гибких шлангов PEX.

Повышенная устойчивость к термическойобработке.

Комплект из 2 штук.

В случае установки вместо гибкой подводки с обратными клапанами,предусмотреть обратные клапаны, (рекомендуется предварительнаяконсультация).