**Гигиенический выход BIOSAFE M24/100**

1 штука

Артикул: **923024**

Технические характеристики

Гигиенический выход BIOSAFE F24/100 для кранов/смесителей для раковины.

Решетка и перегородка не контактируют с водой.

Расход 5 л/мин.

Отсутствие застоя воды во внутренних частях ограничивает развитие бактерий.

Детали из Хостаформа® препятствуют образованию известкового налета.

Кольцо из хромированной латуни.

Поставляется индивидуально.

Может быть установлен только на краны и смесители с уже ограниченным расходом воды, для сохранения нормальной формы струи, без разбрызгивания.