**Сенсорный кран BINOPTIC**

От батареи

Излив с гладкой внутренней поверхностью

Артикул: **478015**

 Технические характеристики

Сенсорный кран для раковины на поверхность :

Независимый электронный блок IP65 .

Питание от литиевой батареи 6 V (123).

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара,регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (регулируется от ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.

Корпус из хромированной латуни.

Гибкий шланг PEX с фильтром и электроклапаном M3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращает образование бактериальных ниш).

Гарантия 30 лет.