**Порционный смеситель TEMPOMIX**

Монокомандный

Артикул: **795100**

 Технические характеристики

Порционный монокоммандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :Мягкий пуск.Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.Интервал подачи воды ~7 сек.Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин. Регулятор струи с защитой от налета.Корпус из цельной хромированной латуни.Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.Эргономичная нажиная кнопка из хромированного металла.Гарантия 30 лет.