**Порционный смеситель TEMPOMIX 2**

Запорный вентиль

Стандартная ручка регулировки температуры

Артикул: **700000**

Технические характеристики

Порционный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Боковой регулятор температуры со стандартной рукояткой и ограничителем.

Гарантия 30 лет.