**Порционный кран TEMPOGENOU**

Коленное управление

Угловая модель

Артикул: **734100**

Технические характеристики

Порционный кран для раковины TEMPOGENOU с коленным управлением :

Интервал ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Рычаг управления усилен внутренним стержнем из нержавеющей стали.

Настенная розетка из хромированной латуни.

Подача холодной или смешанной воды.

Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".

Угловая модель, вход для подачи воды из стены M1/2" .

Гарантия 30 лет.