**Фиксированный излив с розеткой**

Длина 120 мм

Через стену 165 мм

Артикул: **947151**

 Технические характеристики

Излив Ø 32, M1/2".

 Длина 120 мм .

 Для стен ≤ 165 мм со штырем предотвращения вращения.

 Стержень с резьбой, обрезаемый под размер.

 Цельная хромированная латунь.

 Регулятор струи с защитой от налета, установлен на 3 л/мин.

 Гарантия 30 лет.