**Розетка с усиленным креплением**

Для настенных кранов TEMPOMIX, TEMPOSTOP или TEMPOSOFT

Ø 80, 4 винта

Артикул: **824800**

 Технические характеристики

Розетка с усиленным креплением для настенных кранов TEMPOMIX, TEMPOSTOP или TEMPOSOFT.

Крепление 4 винтами.

F12 x 1,5.

Глубина 4 мм.

Рекомендуется для установки на панелях и гипсокартоне.