**Душевая панель TEMPOMIX**

Порционная монокомандная

Задний подвод, фиксированная головка, алюминий

Артикул: **790310**

Технические характеристики

Порционная душевая панель с фиксированной душевой головкой :

Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.

Скрытый подвод воды через гибкие шланги M1/2".

Смеситель TEMPOMIX с регулируемым стопором ограничения максимальной температуры.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическое регулирование расхода.

Скрытые крепления.

Обратные клапаны и фильтры.

Гарантия 30 лет.