**Душевая панель TEMPOMIX**

Термостатическая монокомандная

Верхний подвод, ручной душ, алюминиевое покрытие

Артикул: **790350**

 Технические характеристики

Порционная душевая панель с гибким шлангом:

Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.

Верхний подвод прямыми запорными вентилями M1/2".

TEMPOMIX mixer with adjustable maximum temperature limiter.

Смеситель TEMPOMIX с регулируемым стопором ограничения температуры.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Скользящий держатель ручного душа с гибким шлангом на хромированном поручне.

Скрытые крепления.

Обратные клапаны и фильтры.

Гарантия 30 лет.