**Душевая панель**

Механическая

Верхний подвод, фиксированная головка

Артикул: **791300**

Технические характеристики

Механическая душевая панель с монокомандным смесителем и фиксированной душевой головкой:

Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.

Верхний подвод прямым запорным вентилем M1/2".

Механический не порционный смеситель.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Антивандальная хромированная душевая головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Скрытые крепления.

Фильтры.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.