**Душевой комплект TEMPOMIX**

Порционный монокомандный

Через стену 220 мм, душевая головка ROUND

Артикул: **796209**

 Технические характеристики

Порционный душевой комплект для установки через стену:

Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".

Для стен ≤ 220 мм.

Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при установке).

Антилигатурное кольцо.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическое регулирование расхода.

Корпус и душевая головка из цельной латуни.

Встроенные фильтры и обратные клапаны.

Хромированные металлические вентили.

Рифленые стержни, обрезаемые по размеру.

Гарантия 30 лет.