**Кран для душа TEMPOSOFT 2**

Порционный

Наружный, прямой, мягкий пуск

Артикул: **747800**

Технические характеристики

Порционный кран для душа для наружной установки:

Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" для подвода смешанной воды.

Настенная установка.

Для прямого подключения.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 9 л/мин при давлении 3 бара, регулируется.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гарантия 30 лет.