**Порционный кран для душа TEMPOSTOP**

Порционный

Наружный, прямой, M1/2"

Артикул: **747000**

 Технические характеристики

Порционный наружный кран для душа :

Порционный кран TEMPOSTOP M1/2" для подвода смешанной воды.

Накладная установка на стену.

Прямая модель для прямого подключения.

Интервал подачи воды ~15 секунд.

Базовая регулировка расхода на 9 л\мин при давлении 3 бара, регулируется.

Корпус и нажимная кнопка из цельной хромированной латуни.

Гарантия 30 лет.