**Душевая головка ROUND**

С защитой от налета

Встраиваемая

Артикул: **709000**

 Технические характеристики

Фиксированная душевая головка:

 Встраиваемая установка.

 Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

 Автоматическое регулирование расхода.

 Рассекатель воды с защитой от налета и без возможности захвата, с направляемым и фиксируемым углом струи.

 Хромированная латунь.

 Крепление скрытыми блокировочными винтами.

 Систематическое опорожнение после использования (не задерживает воду и загрязнения).

 Подвод M1/2".

 Гарантия 30 лет.