**Душевая головка TONIC JET**

С защитой от налета

Встраиваемая

Артикул: **712000**

 Технические характеристики

Фиксированная душевая головка с защитой от налета встраиваемая :

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Автоматическое регулирование расхода.

Рассекатель воды с защитой от налета и без возможности захвата, с направляемым и ориентируемым углом струи.

Цельная хромированная латунь.

Крепление скрытыми блокировочными винтами. Систематическое опорожнение после использования (не задерживает воду и загрязнения).

Подвод F1/2".

Гарантия 30 лет.