**PREMIX NANO**

Для подвода смешанной воды от 34 до 60°C

Корпус никель, подвод F3/8" и выход M3/8"

Артикул: **732012**

Технические характеристики

Термостатический смеситель для подачи смешанной воды от 34 до 60°C:

Для подключения 1 - 2 кранов или 1 душа.

Антиожоговая безопасность : автоматическая остановка в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Базовая установка на 38°C, регулируется при установке от 34 до 60°C.

Фильтры и обратные клапаны.

Минимальный рабочий расход : 3 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

Никелированный корпус, подвод F3/8" и выход M3/8".

Гарантия 30 лет.