**PREMIX COMPACT**

Для подвода смешанной воды от 30 до 60°C

Необработанный корпус, на 2 - 7 кранов, M1/2"

Артикул: **733015**

Технические характеристики

Термостатический смеситель для подачи смешанной воды от 30 до

60°C :

Для подключения 2 - 10 кранов (в зависимости от расхода).

Антиожоговая безопасность : автоматическая остановка в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Регулирование температуры от 30° до 60°C, может быть заблокирована установщиком.

Корпус из латуни.

Фильтры и обратные клапаны.

Рекомендованный рабочий расход : от 5 до 18 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

M1/2".

Гарантия 30 лет.