**Кран для писсуара TEMPOSOFT 2**

Интервал подачи воды 3 секунды

Для панели, мягкий пуск

Артикул: **777140**

Технические характеристики

Порционный кран для писсуара на панель :

Для обычного писсуара или писсуара с сифоном.

Установка на панель или гипсокартон макс. 7 мм.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~3 секунды.

Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.

Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.