**Комплект для прямого слива TEMPOCHASSE**

Порционный

Наружный, с прямым запорным вентилем

Артикул: **760004**

Технические характеристики

Порционный комплект для прямого слива наружный :

Монтаж на стену.

Для стандартного унитаза.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Предотвращение обратного потока воды.

Встроенный запорный и регулирующий расход / объем прямой вентиль F1" из хромированной латуни.

Корпус и нажимная кнопка из цельной хромированной латуни.

Противоударный механизм.

Соединительная гильза Ø 32/55 с фланцем.

Угловая сливная труба из полированной нержавеющей стали Ø 32 с гайкой и зажимным кольцом.

Базовый расход : 1,2 л/сек.

Гарантия 30 лет.