**Поворотный излив-трубка**

Излив высота 140, длина 150

Артикул: **1306T1**

Технические характеристики

Поворотный излив-трубка Ø22 на основании M1/2".

Излив из хромированной латуни в. 140, д.150.

Регулятор струи с защитой от налета 3 л/мин при давлении 3 бара.

Гладкая внутренняя поверхность препятствует образованию бактериальных ниш.

Адаптирован к установке фильтра.