**Излив из нержавеющнй стали BIOCLIP**

Излив длиной 77, Ø28 для смесителя со съемным изливом

2 штуки

Артикул: **20003**

Технические характеристики

Съемный излив BIOCLIP из нержавеющей стали, длина 77, Ø 28 для простой внутренней очистки и удаления налета или стерилизации.

Оснащены гигиеничным регулятором струи, адаптированным для установки терминального фильтра BIOFIL.

Излив с гладкой внутренней поверхностью препятствует образованию бактериальных ниш.

Второй излив позволяет не прерывать использование точки вовремя чистки/удаления налёта с первого.

Подходит для всех кранов/смесителей с изливом BIOCLIP.

В комплекте 2 штуки.