**Гигиенический выход BIOSAFE F22/100**

1 штука

Артикул: **923022**

Технические характеристики

Гигиенический выход BIOSAFE F22/100 для кранов/смесителей для раковины.

Решетка и перегородка без контакта с водой.

Расход 5 л/мин.

Отсутствие застоя воды во внутренних частях ограничивает развитие бактерий.

Детали из Хостаформа® сокращают образования известкового налета.

Кольцо из хромированной латуни.

Поставляется индивидуально.

Может быть установлен только на арматуру с уже ограниченным расходом воды, для сохранения нормальной формы струи, без разбрызгивания.