**Душевая панель TEMPOMIX**

Порционная монокомандная

Верхний подвод, фиксированная головка, мыльница

Артикул: **790305**

 Технические характеристики

Порционная душевая панель с фиксированной головкой:

Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.

Верхний подвод прямыми запорными вентилями M1/2".

Смеситель TEMPOMIX с регулируемым стопором ограничения температуры.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Антивандальная хромированная душевая головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Скрытые крепления.

Обратные клапаны и фильтры.

Держатель для мыла.

Гарантия 30 лет.