**Сверхбыстрый cушитель для рук HIGHFLOW**

С пульсирующим потоком воздуха

Полированная блестящая сталь 304

Артикул: **510622**

 Технические характеристики

Сушитель для рук HIGHFLOW с пульсирующим потоком воздуха.

 Усиленная модель.

 Центральное сопло, подающее на руки пульсирующий поток воздуха со со скоростью более 230 км/ч.

 Сверхбыстрый : сушка рук занимает от 10 до 12 секунд.

 Выбор холодного или горячего воздуха посредством скрытого переключателя.

 Автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

 Умная технология : автоматическое прекращение подачи воздуха при убирании рук из поля детекции.

 Антиблокировочная защита : автоматическая остановка при использовании более 60 секунд.

 Бактериостатическая полированная нержавеющая сталь 304.

 Простой уход : цельный корпус.

 Толщина стали : 1 мм.

 Размеры : 175 x 238 x 267 мм.

 Вес : 4 кг.

 Расход воздуха итоговый : 39 л/сек.

 Скорость воздуха : 230 км/ч.

 Небольшой расход энергии : 1350 Вт.

 220-240 В~ / 50 Гц.

 Уровень шума : 70 дБ.

 Класс I, IPX1.

 Сертифицирован CE.

 Гарантия 3 года.