**Душевая панель SECURITHERM**

Термостатическая порционная

Верхний подвод, фиксированная головка

Артикул: **792303**

Технические характеристики

Порционная термостатическая душевая панель :

Широкая панель из нержавеющей стали для установки на стену.

Верхний подвод прямыми запорными вентилями M1/2".

Термостатический смеситель SECURITHERM.

Регулируемая температура: горячая вода до 38°C : 1-е ограничение на 38°C, 2 -е ограничение на 41°C.

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие при отключении холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Возможность проведения термической обработки.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Хромированная антивандальная головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Скрытые крепления.

Фильтры и обратные клапаны.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.