**Смеситель для душа TEMPOMIX**

Порционный монокомандный

Встраиваемый, розетка Ø 195

Артикул: **790925**

 Технические характеристики

Порционный смеситель для душа встраиваемый:

 Хромированная розетка Ø 195.

 Стандартный встраиваемый блок.

 Регулируемая глубина встраивания от 28 до 43 мм.

 Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4" .

 Антилигатурное кольцо.

 Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при установке).

 Интервал подачи воды ~30 сек, мягкий пуск.

 Расход 12 л/мин при давлении 3 бара.

 Коннекторы M1/2" для медной трубки Ø 15.

 Встроенные обратные клапаны и фильтры.

 Хромированные металлические вентили.

 Гарантия 30 лет.

 Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность

 ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).