**TEMPOSTOP**

Для рукомойников

С нажимной кнопкой

Артикул: **748626**

Технические характеристики

Интервал подачи воды ~7 сек.Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.Корпус из цельной необработанной латуни.Коннектор M1/2".Для установки за пластиной рукомойника.Гарантия 30 лет.