**Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM BIOCLIP**

Термостатический смеситель с последовательным открытием в.95 д.120

Гигиенический рычаг д.146

Артикул: **H96051**

 Технические характеристики

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM, монтаж на поверхность.

Термостатический смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды.

Отсутствие риска смешения холодной и горячей воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

BIOCLIP : смеситель легко снимается для очистки и дезинфекции.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка при перекрытии холодной или горячей воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Смеситель на одно отверстие с изогнутым изливом В.95. Д.120, оснащен гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

Без тяги и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Смеситель особенно адаптирован для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Также доступна модель с медными трубками.