**Наклонное зеркало с эргономичным рычагом**

Рычаг из белого высокопрочного нейлона

Артикул: **510201N**

Технические характеристики

Наклонное туалетное зеркало с рычагом, позволяющей регулировать наклон людям в сидячем положении или кресле.

Для смешанной установки: возможно использовать стоя или сидя.

Быстрая простая установка на защелки.

Защита от кражи.

Рычаг из белого высокопрочного нейлона.

Зеркало из стекла Securit толщиной 6 мм.

Размеры зеркала : 500 x 600 мм.

Возможен наклон до 20°.

Гарантия 30 лет.